**Требования безопасности при эксплуатации газового оборудования в быту**

Если Вы используете газ в быту, то Вы обязаны:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;

– иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом;

– строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;

– следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;

– проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;

– перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;

– периодически очищать «карман» дымохода;

– по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним;

– при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона;

– при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;

– при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04»;

– перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

При появлении в помещении квартиры запаха газа Вы обязаны:

– немедленно прекратить пользование газовым прибором;

– перекрыть кран к прибору и на приборе;

– открыть окна или форточки для проветривания помещения;

– вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» или «112» (вызывать вне загазованного помещения);

– не зажигать огня, не курить;

– не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы;

– не пользоваться электрозвонком.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице Вы должны:

– оповестить окружающих о мерах предосторожности;

– сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04» или «112» из незагазованного места;

– принять меры по удалению людей из зоны загазованности;

– предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

При эксплуатации газового оборудования Вы обязаны:

– допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования;

– обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их установки;

– ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца;

– владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки;

– экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности – стоимость технического обслуживания газового оборудования.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

– производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);

– производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

– изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

– заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

– отключать автоматику безопасности и регулирования;

– пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

– самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

– пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов;

– пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат;

– оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

– допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

– использовать газ и газовые приборы не по назначению;

– пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

– пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

– хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

– без специального инструктажа производить замену порожних баллонов, не заполненных газом, и подключать их;

– иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной);

– располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;

– допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом.

Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении.

При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом.

При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь.

Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом

С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

– не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые);

– не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне;

– не обогревайте помещение квартиры газом;

– не открывайте максимально газовые краны;

– следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки);

– посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами;

– не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра;

– во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте;

– после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин.